**Wykładzina homogeniczna 200m2** jest wykonana z jednego tworzywa na całej grubości, mocna i elastyczna. **Homogeniczne wykładziny PVC** - to mocne i elastyczne jednogatunkowe wykładziny PVC o grubości 1,5 - 2 mm. Klasa ścieralności P – charakterystyczna dla wykładzin homogenicznych stosowanych w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu. Rysunek wykładziny homogenicznej (tekstura) zależy od technologii produkcyjnych, może być kierunkowy (wzdłuż włókna) i chaotyczny (bez rysunku).

przed położeniem powinna być wykonana 5 mm wylewka samopoziomująca.

Kolorystyka - do uzgodnienia z Zamawiającym. Lokalizacja: sale dydaktyczne, szatnia, korytarze, wg. projektu.